**Toetatavad tegevused meede 1.5.3**

**Tulekaitseobjekti tähistamine**

**Tuletõrje veevõtukohale juurdepääsu korrashoidmine**

olemasolevale kruusa või siirdekatendiga teenindusplatsile või juurdepääsuteele kruusa või siirdekatendi lisamine ja/või hööveldamine

**Tuletõkestusriba või -vööndi rajamine ja korrashoidmine**

metsatulekahju ennetamise projekt tuleb kooskõlastada Keskkonnaameti poolt

**Suitsetamis- ja lõkketegemiskoha rajamine**

metsamaa suurus peab olema vähemalt 5 ha

koht ei ole suurem kui 60 m2

liivaga varustatud suitsuotste kogumiskoht

prügikast

tulekindel lõkkekoht või grillseade

puistematerjal lõkke kustutamiseks

vajaduse korral võib rajada ilma vundamendi ja seinteta varjualuse, paigaldada lauad ja pingid ning kuni 20 m2 suuruse parkimiskoha

hinnapakkumisel peavad olema kajastatud kõikide kavandatud objektide maksumused

**Metsatulekahju ennetamiseks saab alates 2012. aastas toetust taotleda kõikides maakondades, v.a Jõgevamaa, asuvate metsamaade kohta**

# **TOETUSE MÄÄR JA SUURUS**

*Tabel 3. Toetuste määrad ja maksimaalsed suurused*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Tegevus** | **Toetuse määr kuni****%** | **Toetuse maksimaalne suurus** |
| 9. **Tulekaitseobjekti tähistamine** | 80 | Toetuse suurus ei ole piiratud |
| 10. **Juurdepääsutee korrashoidmine** | 80 | Toetuse suurus ei ole piiratud |
| 11. **Tuletõkestusriba või –vööndi rajamine ja korrashoidmine** | 80 | Toetuse suurus ei ole piiratud |
| 12. **Suitsetamis- ja lõkketegemiskoha rajamine ja tähistamine**  | 60 | Mitte üle 5000 € ühe koha rajamiseks;mitte üle 20 000 € taotleja kohta programmiperioodil kokku |

# **TOETUSE TAOTLEMISEL NÕUTAVAD DOKUMENDID**

*Tabel 4. Taotleja poolt EMK-le esitatavad dokumendid*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Jrk nr** | **Dokument** | **Kommentaar** |
| 1. | **Taotlus (originaal)** | 1.5.1 määruse [lisa 4](https://www.riigiteataja.ee/aktilisa/1110/7201/2007/PM_m59lisa4.pdf) (metsa majandusliku väärtuse parandamine);1.5.3 määruse [lisa 3](https://www.riigiteataja.ee/aktilisa/1110/7201/2007/lisa3.pdf) (kahjustatud metsa taastamine **1**);1.5.3 määruse [lisa 4](https://www.riigiteataja.ee/aktilisa/1110/7201/2006/Lisa4.pdf) (metsatulekahju ennetamine).Taotlusvorme saab PRIA piirkondlikust büroost, EMK-st, ning PRIA ja EMK veebilehtedelt, [www.pria.ee](http://www.pria.ee), [www.eramets.ee](http://www.eramets.ee) .  |
| 2.  | **Tegevuse asukoha skeem või ärakiri katastriüksuse plaanist** | Esitatakse ainult metsatulekahju ennetamise taotluse juurde.Skeemile või katastriüksuse plaanile on märgitud üheselt mõistetavalt kavandatava tegevuse asukoht ja sellega seotud katastriüksuste piirid koos katastritunnustega. |
| 3.  | **Kaasomandi puhul kaasomaniku kirjalik nõusolek (originaal)** | Nõusolek peab sisaldama kaasomaniku, kaasomandisse kuuluva metsamaa ja planeeritavate tööde andmeid, samuti kaasomaniku nõusolekut teostada planeeritavaid töid kaasomandis oleval metsamaal. |
| 4. | **Väljavalitud hinnapakkumuse ärakiri või kolme hinnapakkumuse ärakiri** | **Hinnapakkumus tuleb esitada juhul, kui taotletakse toetust**  - metsatehnika ja metsatarvikute soetamiseks; - 1.5.1 määruse [lisa 2](https://www.riigiteataja.ee/aktilisa/1110/7201/2007/PM_20072011_m70lisa2.pdf) punktides 2.1–2.3 nimetatud investeeringuobjektide soetamiseks ja paigaldamiseks; **- metsatulekahju ennetavateks tegevusteks**.Kui investeeringu käibemaksuta maksumus on üle 5000 euro, peab esitama vähemalt kolme pakkuja hinnapakkumused; kui maksumus on alla 5000 euro, peab esitama ühe hinnapakkumuse.**NB!** Suitsetamis- ja lõkketegemiskoha rajamise hinnapakkumusel peavad olema eraldi välja toodud maksumused järgmiste objektide kohta:* liivaga varustatud suitsuotste kogumiskoht;
* prügikast;
* tulekindel lõkkekoht või grillseade;
* puistematerjal lõkke kustutamiseks;
* vajaduse korral ilma vundamendi ja välisseinteta varjualune;
* vajaduse korral lauad ja pingid;
* vajaduse korral kuni 20 m2 pindalaga sõiduvahendi parkimiskoht.
 |
| 5.  | **Pakkumuste hinnavõrdlustabel (originaal)** | [1.5.1 määruse](https://www.riigiteataja.ee/akt/111072012007?leiaKehtiv) või [1.5.3 määruse](https://www.riigiteataja.ee/akt/111072012006?leiaKehtiv) lisa nr 5, mis esitatakse siis, kui investeeringuobjekti või tegevuse käibemaksuta maksumus on üle 5000 euro. |
| 6.  | **Metsatulekahju ennetamise projekt (originaal)** | 1.5.3 määruse [lisa 2](https://www.riigiteataja.ee/aktilisa/1110/7201/2006/PM_02072012_m58lisa2.pdf) esitatakse siis, kui toetust taotletakse metsatulekahju ennetamiseks kavandatud tegevustele. Projekt kooskõlastatakse tuletõkestusriba või –vööndi rajamise korral ka Keskkonnaametiga.  |
| 7. | **Kohaliku omavalitsuse tõend selle kohta, et veevõtukohale juurdepääsutee on eratee Teeseaduse § 52 tähenduses** | Esitatakse siis, kui toetust taotletakse tuletõrje veevõtukohale juurdepääsutee korrashoidmiseks. |

**TULEOHUTUSSEADUS**

**17.Maaomaniku kohustused metsaga kaetud alal**

(1)Maaomanik on kohustatud:

1)rajama metsaga kaetud alale tuletõkestusribad ja-vööndid ning neid hooldama, väljaarvatud looduskaitseseaduse alusel määratud kaitsealadel, kui see tuleneb käesoleva paragrahvi lõikest2;

2)valmistama ette ja tähistama olemasolevad suitsetamise ja lõkketegemise kohad ning transpordivahendi peatuskohad;

3)tähistama olemasolevad veevõtukohad, hoidma juurde-pääsuteed sõidetavad ja tagama muud tulekahju kustutamiseks vajalikud tehnilised tingimused;

4)suure tuleohu korral ja Päästeameti korraldusel panema nähtavatele kohtadele välja teated lõkketegemise keelu kohta.

**24.Tuletõrje veevõtukohale esitatavad nõuded**

(1)Tuletõrje veevõtukoht on aastaringselt kasutatav tuletõrjehüdrant või muu rajatis veemahuti, loodusliku või tehisveekogu juures, mille kaudu saab auto-või mootorpumpade abil kustutusvett.

(2)Tuletõrje veevõtukohale peab olema tagatud:

 1)aastaringne juurdepääs ning kasutamise valmidus;

2)tulekahju kustutamiseks vajalik veekogus või vooluhulk;

3)tähistatus vastavalt tehnilisele normile või õigusaktile

**Nõuded tuletõkestusribade ja –vööndite rajamise ning tuletõkestusriba ja vööndi kohta**

•Keskkonnaministri määrus 28.02.2011 nr 14

•Jõustumine 11.03.2011.

**§3 Nõuded tuletõkestusriba ja selle rajamise kohta**

(1) Mineraliseeritud katkestuseta tuletõkestusriba rajatakse metsade tuleohutuse tagamiseks ja tule leviku tõkestamiseks:

1) tuleohtliku okaspuumetsa ja teemaa piirile laiusega 2,5meetrit;

2) tuleohtliku okaspuumetsa ümber laiusega 2,5-4meetrit, kasutades metsa-ja ja piirisihte, liinitrasse, kokkuveoteid ja muid lagedamaid kohti ning vajaduse korral tükeldades okaspuumetsa väiksemateks metsaaladeks.

(2) Okaspuumets käesoleva määruse tähenduses on okaspuu enamusega puistu, mille koosseisu kuulub rohkem kui 70 % okaspuid.

(3) Tuletõkestusriba võib rajada metsa tulekindluse tõstmiseks ka muudesse kui okaspuuenamusega metsadesse, lähtudes tuletõkestusriba kohta kehtestatud nõuetest.

**§4 Nõuded tuletõkestusvööndi ja selle rajamise kohta**

(1) Tuletõkestusvöönd rajatakse okaspuumetsa tulekindluse tõstmiseks.

(2) Tuletõkestusvöönditega tuleb tekitada aladel, kus tulekahju tekkimise oht on suur okaspuumetsas üksteisest isoleeritud katastriüksuste, metsaalade või metsakvartalite blokid nii, et vööndi keskel asetseb tõke, milleks võib olla tee koos tuletõkestusribaga, kraav, jõgi vms, nende puudumisel selleks rajatud 2,5-4m laiune mineraliseeritud tuletõkestusriba. Mõlemal pool tõket peab asetsema 5m laiune lehtpuuenamusega (mitte vähem kui 70% puistu koosseisust) vöönd.

(3) Kui metsa kasvutingimuste tõttu pole lehtpuuenamusega vööndit võimalik kujundada, peab mõlemal pool tõket asetsema 5m laiune risust, raiejäätmetest, okaspuu järelkasvust ja alusmetsast puhastatud vöönd, kus okaspuudel alates II vanuseklassist on 1,5–2m kõrguseni ära lõigatud alumised oksad.

**§6 Tuletõkestusriba ja -vööndi hooldamine**

(1) Tuletõkestusribalt tuleb eemaldada sinna langenud puud ja oksad ning tuletõkestusriba rohtumise vältimiseks tuleb seda perioodiliselt mineraliseerida.

(2) Tuletõkestusvööndi hooldamisel tuleb tagada vööndis lehtpuuenamus või vööndi vastavus määruse §4 lõikes 3 nõuetele

**Tuleohutuse üldnõuded**

**Nõuded tuletõrje-veehoidla tähistamiseks.**

•Tuletõrje-veehoidla või looduslikul veekogul tulekustutusvee võtmiseks kohandatud veevõtukoht tähistatakse eraldi tulbal kuni 2m kõrgusele kinnitatud sildiga, mille kaugus vahetust veevõtukohast on kuni 2m.

•Tuletõrje-veehoidla silt peab olema ristkülikukujuline, minimaalmõõtmetega **200×600mm** ning sellel peab olema kirje **«Tuletõrje-veevõtukoht»** ja tehisveehoidla puhul ka veevaru kogus kuupmeetrites. Sildi taust peab olema punast ning vähemalt 10mm laiune sildi ääris ja sildil olev kirje valget värvi.